Vitamins:
                   F   
                   a   
                   n   
                E      
                n  c   
                v  o   
    R           i  n   
    p           r  t   
    i        E  o  r   
             n     o   
    c  B  C  v  c  l  M
 R  a  a  a  i  a  l  a
 p  s  c  s  r  s  e  i
 i  e  k  e  o  e  r  n
 1|  |  |  |  |  |  |  |  1 Micro SD card
  |  | 1|  |  |  |  |  |  1 Fan 17mm x 8mm
  |  |  | 4|  |  |  |  |  4 Heatfit insert M2
  |  |  |  |  | 4|  |  |  4 Nut M2.5 x 2.2mm nyloc
  |  |  |  | 1|  |  |  |  1 Enviro+
 1|  |  |  |  |  |  |  |  1 Raspberry Pi Zero
 1|  |  |  |  |  |  |  |  1 Pin header 20 x 2 right_angle
  |  | 1|  |  |  |  |  |  1 PMS5003 particle detector
  |  |  |  |  |  |  | 4|  4 Screw M2 cap x  6mm
  | 2|  |  |  |  |  |  |  2 Screw M2.5 pan x  6.4mm
  |  |  |  |  | 4|  |  |  4 Screw M2.5 pan x  8mm
  |  |  | 3|  |  |  |  |  3 Screw M3 pan x  6mm
  |  |  |  |  |  | 1|  |  1 SMD capacitor 1206 10uF
  |  |  |  |  |  | 1|  |  1 SMD resistor 0805 3K3 0.125W
  |  |  |  |  |  | 1|  |  1 SOT223 package FZT851
  |  |  |  |  |  | 1|  |  1 Veroboard 6 holes x 6strips
  |  |  |  |  |  |  | 4|  4 Washer  M2 x 5mm x 0.3mm
  |  |  |  |  | 4|  |  |  4 Washer  M2.5 x 5.9mm x 0.5mm
  |  |  | 3|  |  |  |  |  3 Washer  M3 x 7mm x 0.5mm
  |  |  |  |  |  | 3|  |  3 Wire link 0.8mm x 6.5mm
  |  |  |  |  |  | 1|  |  1 Wire link 0.8mm x 0.4"

Printed:
  |  |  | 1|  |  |  |  |  1 bulkhead.stl
  |  |  | 1|  |  |  |  |  1 enviro_plus_case.stl
  |  | 1|  |  |  |  |  |  1 enviro_plus_case_base.stl
  |  | 1|  |  |  |  |  |  1 fan_duct.stl
  |  |  | 3|  |  |  |  |  3 foot.stl

Assemblies:
  1 RPI_assembly
  1 RPI_case_assembly
  1 back_assembly
  1 case_assembly
  1 enviro_assembly
  1 enviro_case_assembly
  1 fan_controller_assembly
  1 main_assembly
